中間検査チェックシート（木造枠組壁工法）
（指摘事項）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枠－１
	検査年月日
　　年　月　日
	特定工程年月日
　　年　月　日
	後続工程
（ 可・不可 ）
	工事監理者等
（立会者）
	（所属）
（氏名）

	工事監理者等への指摘事項

	

	

	

	

	

	


　　（集団規定）
	検査項目
	内容
	監理者用
	検査機関用

	
	
	検査日
	検査方法
	結果
	結果

	
	
	
	A：目視検査
B：計測検査
／：該当なし
	適・否
	１次
	２次

	
	
	
	
	
	審査
	審査
	修正
月/日

	１
	全　般
	a
	確認表示板の確認
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	
	b
	設計図書等の備え付け
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	
	c
	仮囲い防護網等の設置状況
	
	A
	適・否
	
	
	

	２
	敷地の安全性（法19条）
	a
	がけ，擁壁の安全性
（当該地及び周辺地）
	
	A
	適・否
	
	
	

	３
	接道状況
（法42，43条）
	a
	道路の幅員の確認
	
	B
	適・否
	
	
	

	
	
	b
	道路に接する敷地の長さの確認
	
	B
	適・否
	
	
	

	
	
	c
	敷地内通路，専用通路の幅の確認
	
	B
	適・否
	
	
	

	
	
	d
	2項道路の後退確認
（距離，杭，塀等）
	
	B
	適・否
	
	
	

	
	
	e
	法43条許可等条件との整合
	
	B
	適・否
	
	
	

	４

	敷地及び
建物配置
	a
	敷地境界の確認
	
	B
	適・否
	
	
	

	
	
	b
	土地の形状と高低差の確認
	
	B
	適・否
	
	
	

	
	
	c
	建物の配置の確認（道路，隣地）
	
	B
	適・否
	
	
	

	
	
	d
	建築物等の越境の有無
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	
	e
	建ぺい率，容積率の確認
	
	B
	適・否
	
	
	

	５
	地区計画，
建築協定
	a
	建物の配置の確認（道路，隣地）
	
	B
	適・否
	
	
	

	
	
	b
	最高の高さ，軒の高さ
	
	B
	適・否
	
	
	

	６
	第一種
低層住居専用地域
	a
	最高の高さ，軒の高さ
	
	B
	適・否
	
	
	

	
	
	b
	北側隣地斜線の確認
	
	B
	適・否
	
	
	

	７
	道路斜線
（法56条）
	a
	建築確認図書の立面図との整合
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	
	b
	道路後退距離の確認（塀1.2ｍ以下の確認，擁壁の確認）
	
	B
	適・否
	
	
	

	８
	日影規制
（法56条の2）
	a
	一低で軒の高さが7ｍを超える
	
	B
	適・否
	
	
	

	
	
	b
	その他の地区で高さが10ｍを超える
	
	B
	適・否
	
	
	


（単体規定）　１階部分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枠－2
	検査項目
	内容
	監理者用
	検査機関用

	
	
	検査日
	検査方法
	結果
	結果

	
	
	
	A：目視検査
B：計測検査
／：該当なし
	適・否
	１次
	２次

	
	
	
	
	
	審査
	審査
	修正
月/日

	全体
	１
	全体の架構及び建入
	①
	壁，床の位置の確認
	
	A
	適・否
	
	
	

	重点項目
	２
	基礎・地盤
	①
	種類（布，ベタ，その他）の確認
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	
	
	②
	形状，寸法の確認
	
	B
	適・否
	
	
	

	
	
	
	③
	床下換気口（又はこれに代わるもの）の確認
	
	B
	適・否
	
	
	

	
	
	
	④
	基礎のひび割れの確認（地盤の不同沈下）
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	３
	土台周り
	①
	土台と布基礎との接触面
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	
	
	②
	アンカーボルト配置・緊結の確認
	
	B
	適・否
	
	
	

	
	
	
	③
	地面から1ｍ以内の構造耐力上主要な部分
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	
	
	④
	金物等の錆び止め処置
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	４
	火打ち材（土台・上床）
	①
	床根太間隔
	
	B
	適・否
	
	
	

	
	
	
	②
	床開口部の補強
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	
	
	③
	耐力壁下の根太補強
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	
	
	④
	床材の厚さ
	
	B
	適・否
	
	
	

	
	
	
	⑤
	床の枠組と床材の緊結
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	
	
	⑥
	転び止め
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	５
	耐力壁等
	①
	耐力壁の位置
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	
	
	②
	たて枠相互の間隔
	
	B
	適・否
	
	
	

	
	
	
	③
	交差部の補強
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	
	
	④
	耐力壁のたて枠の緊結
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	
	
	⑤
	900㎜以上の開口部のまぐさ受け
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	
	
	⑥
	枠組み床部材との緊結
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	
	
	⑦
	壁の枠組と壁材との緊結
	
	A
	適・否
	
	
	


（単体規定）　最上階部分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枠－3
	検査項目
	内容
	監理者用
	検査機関用

	
	
	検査日
	検査方法
	結果
	結果

	
	
	
	A：目視検査
B：計測検査
／：該当なし
	適・否
	１次
	２次

	
	
	
	
	
	審査
	審査
	修正
月/日

	全体
	１
	全体の架構及び建入
	①
	壁，床の位置の確認
	
	A
	適・否
	
	
	

	重点項目
	２
	床構面
	①
	床根太間隔
	
	B
	適・否
	
	
	

	
	
	
	②
	床開口部の補強
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	
	
	③
	耐力壁下の根太補強
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	
	
	④
	床材の厚さ
	
	B
	適・否
	
	
	

	
	
	
	⑤
	床の枠組と床材の緊結
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	
	
	⑥
	転び止め
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	３
	耐力壁等
	①
	耐力壁の位置
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	
	
	②
	たて枠相互の間隔
	
	B
	適・否
	
	
	

	
	
	
	③
	交差部の補強
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	
	
	④
	耐力壁のたて枠の緊結
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	
	
	⑤
	900㎜以上の開口部のまぐさ受け
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	
	
	⑥
	枠組み床部材との緊結
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	
	
	⑦
	壁の枠組と壁材との緊結
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	４
	小屋組
	①
	垂木の間隔
	
	B
	適・否
	
	
	

	
	
	
	②
	垂木つなぎ
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	
	
	③
	振れ止め
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	
	
	④
	垂木，トラスの金物緊結
	
	A
	適・否
	
	
	

	
	
	
	⑤
	各部材相互の緊結
	
	A
	適・否
	
	
	

	※　備　考

	

	

	

	


